Eerder gelegde paden wissen als dat eerder gelegde pad kan uitwijken en het nieuwe pad niet?

Volgorde van paden leggen vs. Vorm van paden

Volgorde van paden: permutaties van alles routes. Start met paden in rechte lijn, dan met kleinste aantal mogelijke kortste variaties. Hieruit volgt volgorde van paden met bepaalde vorm, die nog aangepast kan worden in A-star.

Constraints aan vorm: bochten duurder, langs gates duurder (niet insluiten)